Laboratórne cvičenie
Meno: Zuzana Bilá 1.A
Téma: Meranie odporu rezistora a overenie Ohmovho zákona

Pomôcky: elektrický zdroj, 2 rôzne rezistory, potenciometer, voltmeter, ampérmeter, spojovacie vodiče

Teoretická časť:
Odpor rezistora je možné odmerať ohmetrom  (aj bez zapojenia do elektrického obvodu).
Ak je rezistor časťou obvodu, je možné jeho odpor určiť s využitím Ohmovho zákona a to odmeraním napätia na rezistore a prúdu, ktorý ním tečie.

   R=U:I

Postup:
1.Zostavíme obvod podľa schémy

2.Potenciometrom nastavíme napätie na rezistore, odmeriame ho voltmetrom a ampérmetrom odmeriame príslušný prúd
3.Meranie opakujeme 5-krát pre obe rezistory, údaje zapíšeme do tabuľky
4.Vypočítame R,R´, určíme ich aritmetické priemery
5.Odpory oboch rezistorov odmeriame ohmetrom
6.Určíme chybu merania

Tabuľka:

Hodnoty rezistorov:
R=510Ω
R´=5100Ω

Meranie:
Pre výpočet sme využívali vzorec: R=U:I
Chyby merania sme počítali takto
1.
(510-495,54):510=0,0283x100=2,84%
2.
(5100-5001,49):5100=0,0193x100=1,93%

Určili sme intervaly, ktoré by mali obsahovať skutočnú hodnotu R:
R=(495,54=3,25)Ω
R´=(5001,49=58,14)Ω